
CCS安装


1.安装环境要求：win7以上，最好win10,64位系统，最新版只支持64位系统，若为32位系统可下载CCS 8.x版本；

2.下载CCS安装包，下载链接：http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download\_CCS

选择最新的9.0.1.00004版本




3.解压下载的安装包，并打开该目录，目录中有如下安装文件：




4.双击ccs\_setup-win64\_9.0.1.00004.exe，开始安装CCS；


4.1选择下图红框中的选项，点击“Next”：




4.2选择安装目录，点击“Next”：




4.3选择支持的器件，针对C66和66AK2x系列DSP我们勾选下图中红框选项，点击“Next”：




4.4选择安装的调试器驱动程序，默认即可，然后点击“finish”：



4.5稍后CCS及开始进行安装，此过程需要等待一段时间：



4.6 安装完成后，点击“Finish”即可完成安装



5.程序的启动

点击开始->所有程序-> Texas Instruments-> Code Composer Studio 9.0.1点击程序，即可启动，或者直接双击应用程序桌面图标启动：

