二级引导程序的烧录方法

1.打卡CCS进入工程界面

2.进入调试模式：

3.加载官方PDK中提供的烧录程序

4.点击memory加载需要烧录得代码

4.1 选择DDR地址0x80000000

4.2 将烧录文件加载到DDR

4.3 点击运行写spi程序

4.4