

二级引导烧录镜像的制作

1.准备二级引导程序，即CCS编译生成的xxx.out文件，其拷贝至二级引导烧录转换工具目录下，并将其重命名为simple.out：



2.打开命令行窗口，进入到工具所在目录，运行spiboot\_single\_noddr.bat脚本：



3.脚本运行成功后，即可在当前目录下生成名为：spirom\_le.dat 的spi flash烧写文件：

