系统初始化流程

1. 初始化板件，调用**Board\_init()**函数初始化串口
2. 创建初始化任务
3. 初始化IPC进行多核同步
4. 初始化CPPI多核导航
5. 初始化SRIO
6. 完成初始化